ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Тында открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |
| --- |
| **1. Предмет запроса котировок:** поставка датчика к аппарату УЗД Alpinion E-CUBE 15 для нужд отделенческой больницы на ст. Тында ОАО «РЖД» в 2020 году |
| **ИТОГО начальная максимальная стоимость составляет:** 885 078,00 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч семьдесят восемь) рублей 00 копеек |
| **Стоимость договора включает:** стоимость тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |
| **2. Требования к товарам.** |
| Требования к качеству товара | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия  |
| Требования купаковке товара | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| **3.Условия поставки товара:** * Товар поставляется в заводской упаковке;
* поставка Товара осуществляется в течение 60 (десяти) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
 |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Красная Пресня, д.59 |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты:** Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании счета/фактуры, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет с Графиком платежей. |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Сертификат соответствия, Руководство по эксплуатации на русском языке, Лицензия официального Поставщика на сервисное обслуживание. |

|  |
| --- |
| **1. Общие характеристики** |
| 1. | Датчик монокристаллический фазированный (секторный) | Наличие |
| 2. | Совместимость со сканером ультразвуковым цифровым диагностическим E-CUBE 15 производства Alpinion Medical Systems  | Наличие |
| 3. | Отсутствие необходимости установки дополнительного программного обеспечения для датчика перед началом работы | Наличие |
| 4.  | Применяется дляисследования абдоминальной области, в кардиологии, при транскраниальных исследованиях, при нейросонографии. | Наличие |
| **2. Технические характеристики** |
| 1. | Нижняя граница диапазона, МГц, не более | 3.0 |
| 2. | Верхняя граница диапазона, МГц, не менее | 8.0  |
| 3. | Количество элементов, не менее | 64 |
| 4. | Размер апертуры, мм, не более | 16 |
| 5. | Глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | 300 |
| 6. | Угол сканирования, град, не менее  | 90 |
| **3. Качественные характеристики** |
| 1. | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора  | Наличие |
| 2. | Поставляемый товар новый, не бывший в эксплуатации, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей или восстановление потребительских свойств, заводского исполнения | Наличие |
| 3. | Товар поставляется в упаковке завода - изготовителя, обеспечивающей полную сохранность товара при транспортировке. Упаковка (тара) товара отвечает требованиям экологической безопасности, имеет необходимые маркировки, наклейки, пломбы. Упаковка и маркировка товара соответствуют требованиям ГОСТа, импортного товара – международным стандартам упаковки. На момент поставки упаковка не имеет признаков нарушения целостности, деформации, которые могут повлиять на качество поставляемого товара. | Наличие |
| **4. Гарантии** |
| 1. | Гарантийный срок на поставленный Товар должен быть не менее срока действия гарантии производителя с момента монтажа и наладки товара: | Не менее 12 месяцев  |